OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
załącznik do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (art. 30b ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego)
Zaznacz ☒ właściwe pola i uzupełnij linie. Niepotrzebne pozycje możesz usunąć.
Inwestor:  	
Adres obiektu, numer działki i obręb:  	
1. Dane obiektu
Rodzaj i przeznaczenie obiektu:  	
Rok budowy (ok.): ________   Stan techniczny:    dobry    średni    zły    awaryjny
Wymiary w rzucie: _____ × _____ m   Powierzchnia zabudowy: ______ m²   Kubatura: ______ m³
Wysokość: ______ m   Kondygnacje nadziemne: ______   podziemne: ______
Odległość od granicy działki:  	
Odległość od najbliższego budynku:  	
2. Konstrukcja i materiały
Fundamenty:   betonowe    żelbetowe    ceglane    kamienne    brak lub nieznane
Ściany:   murowane (cegła, pustak, bloczki)    drewniane    żelbetowe    stalowe lub blaszane    inne: __________________
Stropy:   drewniane    żelbetowe    ceramiczne (np. Kleina, DZ)    brak
Pokrycie dachu:   blacha    dachówka    papa    płyty azbestowo-cementowe (eternit)    inne: __________________
Wyroby zawierające azbest:    nie występują     występują (rodzaj, ilość):  	
3. Instalacje i przyłącza
W obiekcie:   energia elektryczna    wodociąg    kanalizacja    szambo    gaz    ciepło sieciowe
 instalacje zostaną odłączone przez dostawców (gestorów sieci) na wniosek inwestora przed rozpoczęciem robót    instalacje są już odłączone
Uwagi (np. data złożenia wniosków o odłączenie):  	
4. Zakres robót
 rozbiórka całego obiektu wraz z fundamentami
 rozbiórka części nadziemnej (fundamenty pozostają)    rozbiórka części obiektu: 	
 demontaż przyłączy na działce    likwidacja szamba    zasypanie wykopów i wyrównanie terenu
5. Sposób prowadzenia robót
Metoda:   ręczna    mechaniczna (koparka z osprzętem)    ręczno-mechaniczna
Roboty prowadzi się w kolejności odwrotnej do wznoszenia obiektu, od góry do dołu:
a)  odłączenie mediów, ogrodzenie i oznakowanie terenu robót,
b)  demontaż wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji wewnętrznych,
c)  usunięcie wyrobów zawierających azbest przez wykonawcę uprawnionego do takich prac (jeżeli występują),
d)  rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu,
e)  rozbiórka stropów i ścian, kondygnacja po kondygnacji,
f)  rozbiórka fundamentów i posadzek na gruncie,
g)  wywóz odpadów, zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu.
Odstępstwa od tej kolejności i uwagi:  	
Wykonawca:    siłami własnymi inwestora     firma (nazwa, NIP):  	
Kierownik budowy (imię i nazwisko, nr uprawnień):  	
Przewidywany termin robót: od ______________ do ______________ (ok. _____ dni)
6. Postępowanie z odpadami
Odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane selektywnie (co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips i odpady mineralne, art. 101a ustawy o odpadach) i przekazane podmiotom uprawnionym do ich odbioru.
	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	Ilość (szac.)
	Sposób zagospodarowania

	Gruz betonowy i ceglany, ceramika
	17 01 01, 17 01 02, 17 01 07
	
	

	Drewno
	17 02 01
	
	

	Metale (stal, żelazo, mieszaniny metali)
	17 04 05, 17 04 07
	
	

	Szkło, tworzywa sztuczne, gips
	17 02 02, 17 02 03, 17 08 02
	
	

	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	17 06 05*
	
	

	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
	17 09 04
	
	


	
	

	
	data i podpis inwestora


OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA
załącznik do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (art. 30b ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego)
Zaznacz ☒ zastosowane zabezpieczenia i uzupełnij linie.
1. Zabezpieczenie terenu robót
 ogrodzenie tymczasowe terenu robót o wysokości co najmniej 1,5 m (przebieg na szkicu usytuowania)
 wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej (taśma, balustrady)
 tablice ostrzegawcze „Uwaga! Rozbiórka. Wstęp wzbroniony”
 tablica informacyjna (obowiązkowa przy rozbiórce na podstawie pozwolenia, art. 45a Prawa budowlanego)
 zamknięcie wejść do budynku i zabezpieczenie otworów przed wejściem osób postronnych
Szerokość strefy niebezpiecznej (co najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej niż 6 m):  	
2. Ochrona sąsiednich obiektów i mienia
 dokumentacja fotograficzna stanu sąsiednich budynków i ogrodzeń przed rozpoczęciem robót
 zabezpieczenie ściany budynku sąsiedniego, ogrodzenia lub granicy działki osłonami
 ochrona drzew i zieleni przeznaczonych do zachowania
 wytyczenie i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu (np. kabli, wodociągu) przed uszkodzeniem
 uzgodnienie terminu robót z właścicielami sąsiednich nieruchomości
3. Ograniczenie uciążliwości
 zraszanie wodą ograniczające pylenie
 wywóz odpadów na bieżąco w przykrytych kontenerach
 oczyszczanie kół pojazdów i jezdni przy wyjeździe z terenu robót
Godziny prowadzenia robót:  	
4. Bezpieczeństwo pracowników
 przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przy robotach rozbiórkowych
 środki ochrony indywidualnej: kaski, rękawice, okulary, obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe
 zakaz prowadzenia robót jednocześnie na różnych poziomach w jednym pionie
 zakaz przebywania osób w zasięgu pracy maszyn
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), gdy wymaga go art. 21a Prawa budowlanego, np. przy usuwaniu azbestu
5. Wyroby zawierające azbest
 nie występują
 usunie je wykonawca uprawniony do takich prac; zgłosi prace organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy i państwowemu inspektorowi sanitarnemu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem
 teren prac zostanie oznakowany tablicami „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, płyty będą zwilżane, zdejmowane w całości i szczelnie pakowane w folię
 właściciel zgłosi prace przy wyrobach z azbestem organowi administracji architektoniczno-budowlanej (§ 6 ust. 4 rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r.)
 po zakończeniu prac wykonawca przekaże pisemne oświadczenie o prawidłowym ich wykonaniu i oczyszczeniu terenu
6. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na terenie robót
Imię i nazwisko, funkcja, telefon:  	
	
	

	
	data i podpis inwestora


SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
załącznik do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (art. 30b ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego)
Szkic może być odręczny. Najwygodniej nanieść oznaczenia na wydruk mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (np. z geoportal.gov.pl).
Adres, numer działki i obręb:  	
Skala: ____________ (albo „szkic poglądowy, wymiary w metrach”)
	Narysuj szkic w tej ramce albo dołącz zamiast tej strony wydruk mapy z zaznaczonym obiektem.


Na szkicu zaznacz: granice działki i numery działek sąsiednich, obrys obiektu do rozbiórki (zakreskowany) z wymiarami, odległości od granic i od sąsiednich budynków, drogę dojazdową i wjazd, ogrodzenie terenu robót oraz kierunek północy.
	
	

	
	data i podpis inwestora


Jak przygotować opisy i szkic do wniosku o rozbiórkę
Ta strona nie jest częścią załączników. Nie dołączaj jej do wniosku.
1. Po co te dokumenty: art. 30b ust. 3 Prawa budowlanego wymaga, aby do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołączyć szkic usytuowania obiektu, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przepisy nie określają ich wzoru, więc wystarczy rzeczowy opis, np. według tego formularza.
1. Kto może je przygotować: inwestor sam, wykonawca rozbiórki albo kierownik budowy. Uprawnień budowlanych wymaga tylko projekt rozbiórki, którego urząd może zażądać „w zależności od potrzeb”, np. przy dużym lub uszkodzonym obiekcie, zabudowie w granicy, rozbiórce części budynku albo użyciu materiałów wybuchowych.
1. Każdą część podpisz osobno i zaznacz ją w punkcie 6 wniosku PB-3 jako osobny załącznik: szkic usytuowania, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa.
1. Strefa niebezpieczna wokół rozbieranego obiektu ma co najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, i nie mniej niż 6 m. Można ją zmniejszyć, jeśli zastosuje się inne zabezpieczenia, np. daszki ochronne, siatki albo ręczną rozbiórkę od strony sąsiada (§ 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).
1. Azbest: eternit i inne wyroby z azbestem usuwa firma uprawniona do takich prac. Przed rozpoczęciem zgłasza je nadzorowi budowlanemu, inspekcji pracy i sanepidowi, a po zakończeniu wydaje właścicielowi oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac. Przechowuj je co najmniej 5 lat. Właściciel zgłasza te prace także w starostwie (§ 6 ust. 4 rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r.). Opisz je w opisie robót i zapytaj urząd, czy to wystarczy.
1. Odpady: od 1 stycznia 2025 r. odpady budowlane i rozbiórkowe trzeba zbierać selektywnie (art. 101a ustawy o odpadach). Przy rozbiórce zleconej firmie wytwórcą odpadów jest co do zasady wykonawca, chyba że umowa stanowi inaczej.
1. Szkic: wystarczy odręczny rysunek z wymiarami. Wydruk mapy ewidencyjnej lub zasadniczej pobierzesz z geoportal.gov.pl albo zamówisz w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Wzór ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Objaśnienia wszystkich postanowień, przykład wypełnienia i aktualna wersja wzoru: www.notalot.pl/wiedza/nieruchomosci/wzor-wniosku-o-pozwolenie-na-rozbiorke/
Wzór przygotowała redakcja Notalot.pl — serwisu Fundacji Otwarte Państwo. Bezpłatnie i bez rejestracji.
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